Пояснения к рисункам 

АхВ — Размеры портала (ширина на высоту) 

Н — высота камина не менее 20 рядов кирпичной кладки. 

h2 — Высота дымовой камеры. На нижнем рис. ~ половина надстройки над столом камина. 

Объём дымовой камеры. Ширина камеры ограничена шириной камина. 

Глубина (размер между стенками) — 1,0 или 1,5 кирп. 

h1 — высота колпака определяет тепловое давление на перекрытие колпака снизу. 

S — Горловина, проходное сечение (1,0÷1,5) x f, где f — площадь сечения н/ж трубы в кв. см. 

На верхнем рисунке горловина S ограничена проходом между основным к. зубом и встречным, закрыта заслонкой. 
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