В первом колпаке:
- после плиты варочной (настил) сечение отводящего канала не должно быть менее 13х25 см! Аналогично – и сечение ДТ – у Вас оно уменьшено вдвое! Можете так и сделать, но труба просто не протянет всё и сразу…

- в перекрытии первого колпака вделай ЗЛХ! ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- рассечки в системе ПНП спроектированы неверно! см. рисунок…
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