Печь типа №4—отопительно-варочная, предназначена для отопления трех комнат с кухней площадью до 56 м2, подходит прежде всего для северных районов страны, Сибири и средней полосы России. Кладка ведется в полкирпича плашмя (рис. 29).
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Обогревательный массив печи (щиток) смыкается с перегородкой между комнатами, не занимает полезную площадь. Его теплоотдающая поверхность является одновременно частью перегородки (рис. 33).
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В отличие от печей с длинными последовательными дымооборотами, тяга в которых затруднена и не обеспечивается полное сгорание топлива, в печи № 4, выкладываются комбинированные дымообороты (рис. 30) с перевалами больших сечений и металлическими трубчатыми нагревателями. В перевалах горячие газы задерживаются под перекрытием, а через трубчатые нагреватели горячий воздух поступает в помещение спустя 3—5 минут после начала топки. Благодаря им происходит, активная конвекция воздуха в комнате: холодный воздух втягивается в нижние отверстия трубок, нагревается внутри дымохода и выходит горячим из верхних отверстий. И еще одна особенность этой конструкции: подсосный канал над духовкой усиливает тягу и способствует полному сгоранию топлива.
На готовом фундаменте по изоляции рубероидом (от уровня пола) кладутся два ряда сплошной кирпичной, кладки вперевязку по размерам (рис. 31). В 3-м и 4-м рядах выкладывается зольник с установкой поддувальной дверки.
5-7м рядами кладки поддувальная дверка перекрывается, укладывается колосниковая решетка, выкладываются место для духовки, первый горизонтальный; канал и чисточные окна с дверками (рис. 31, в). Последующими тремя рядами выкладывается топливник из огнеупорного кирпича, ставятся на место топочная дверка и духовка, горизонтальный канал перекрывается. 
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11-м рядом топочную дверку перекрывают, скошенным кирпичом образуют подсосный канал, выкладывают второй горизонтальный канал и окна чистки (рис. 32, а).
На 11-й, ряд укладывают варочную плиту и обрамляют ее уголком, в 13-м ряду ставят металлические трубчатые нагреватели (если они имеются).
От 15-го до 25-го ряда кладут одинаково все пять дымооборотов с подмазкой щелей в углах раствором. Их обязательно швабруют мокрой тряпкой.
В 26-29м рядах выкладываются перевалы большого сечения, вмуровываются концы трубчатых нагревателей.
При кладке 29—30-го рядов устанавливаются задвижки—летняя и зимняя, далее, до 35-го ряда, печь перекрывается кирпичом вперевязку с оставлением дымохода, ведущего в дымовую трубу.
Прорезка проемов в потолке, устройство потолочной разделки и кладка дымовой трубы описаны в прошлом разделе.
Сечение перевалов, как это видно из рис. 30, б, значительно больше сечения дымооборотов. Этим достигается свободный поворот горячих газов вниз, они не сразу вытягиваются наружу, в результате увеличивается КПД печи.
Для описанной печи подходят в качестве топлива дрова, уголь, брикеты. Занимаемая ею площадь 0,9 м2, а площадь теплоотдающей поверхности 9,55 м2.
Теплоотдача при одноразовой топке 4152 ккал/ч, при двухразовой — 6643 ккал/ч.
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